|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên và quy cách sản phẩm** | **ĐVT** | **SL** |
| 1 | - Máy cấp liệu rung - Phễu chứa 8-10m3 - Motor: 11kw-6IP55/380V | Cái | 1 |
| 2 | - Hàm nghiền PE 600x900 - Motor: 75kw | cái | 1 |
| 3 | - Hàm nghiền PE 300x1300 - Motor: 55kw | Cái | 1 |
| 4 | - Búa nghiền tạo cát trục đứng KT:(O1200xL1400)mm - Moto: 75kw | cái | 1 |
| 5 | - Sàng rung phân loại KT 2000x6300)-3 tấng sàng - Motor 18,5kw | Cái | 1 |
| 6 | - Guồng quay rửa cát 3016 động cơ 11kw | Cái | 1 |
| 7 | - Băng tải B1000x14m motor 5,5 kw SL: 1 cầu | m | 14 |
| 8 | - Băng tải B800x12mx2 cầu + 1 cầu x10m motor 7,5kw | m | 34 |
| 9 | Băng tải B600x12mx4 cầu + 1 cầu bang gân vx15 m motor 4-5,5kw | m | 63 |
| 10 | Phễu cấp liệu máy tạo cát chứa 15-20m3 | Bộ | 1 |
| 11 | Sắt xi máy nghiền hàm 600x900 phễu đón trên + phễu đón dưới | Bộ | 1 |
| 12 | Sắt xi máy nghiền hàm 300x1300 phễu đón trên+phễu đón dưới | Bộ | 2 |
| 13 | Sắt xi máy nghiền búa đứng phễu đón trên + phễu đón dưới | Bộ | 2 |
| 14 | Tủ điện điều khiển toàn bộ dây truyền | Bộ | 1 |
| 15 | Dây và cáp điện nội bộ động cơ dưới 30kw cáp đồng, động cơ trên 30KW cáp AC vặn xoắn | Bộ | 1 |
|  | **Tổng cộng** |  |  |